{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,5],[1,2,1,3],[2,1,5,1],[2,2,2,3],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,1,13,1],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[14,1,14,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3],[17,1,17,3],[18,1,18,3],[19,1,19,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["钢筋数量明细表"]
["序号","材料","型号",null,"单位","数量"]
[1,"HPB300","φ8",null,"kg",17151.85]
[2,null,"φ10",null,"kg",211860.26]
[3,null,"φ16",null,"kg",2885]
[4,null,"φ20",null,"kg",512]
[5,"HRB400","10",null,"kg",436164.8]
[6,null,"12",null,"kg",577716.3]
[7,null,"16",null,"kg",381865.9]
[8,null,"20",null,"kg",{"v":138478.19999999998,"d":"138478.2"}]
[9,null,"22",null,"kg",94772.2]
[10,null,"25",null,"kg","6879.35.3"]
[11,null,"28",null,"kg",834848.1]
[12,null,"32",null,"kg",227606.4]
[13,"带肋D12防裂钢筋网",null,null,"kg",{"v":29589,"d":"29589.0"}]
[14,"带肋D10冷轧定型钢筋网",null,null,"kg",{"v":303677.528,"d":"303677.5"}]
[15,"带肋D8冷轧定型钢筋网",null,null,"kg",294]
[17,"合计",null,null,"kg",{"v":3257421.5379999997,"d":"3257421.5"}]